Giải thích giao thức giữa node và gateway – lắp đặt tại BinhMinhTMC

Đặc tả thiết bị - nháp  
Người viết: Chu Tiến Thịnh – [tienthinh.obit@gmail.com](mailto:tienthinh.obit@gmail.com)  
Hà Nội, 19h35, 8/10/2019

Gói tin gửi lên gateway cơ bản có dạng

@<ID|<MAC ID SEND>+<TYPE>+<NUMBER PACK>,<DATA>,…,<DATA>,\r\n

Trong đó  
MAC ID là địa chỉ MAC hoặc UNIQUE IDcủa thiết bị

Trường MAC ID REVICE, MAC ID SEND có độ dài 12 ký tự ascii

TYPE là kiểu dữ liệu truyền đi:

* Với CMD là các lệnh từ gateway xuống device (chưa dùng)
* STT là gói tin chứa trạng thái led
* GYGRO là gói tin chứa dữ liệu từ mpu6050